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國立成功大學醫學院附設醫院

生物安全第一等級：實驗室安全檢查表
	地點:
	
	實驗室

管理人員
	：
	檢查日期：
	
	主管
核章
	:


	項目
	檢查項目
	符合
	不符合
	不

適用

	一、

實驗室
	1.適當之警告標誌：紫外線、雷射、放射性物質等。
	
	
	

	
	2.具可供取閱及遵循之生物安全指引。
	
	
	

	
	3.實驗室儀器正確標記（生物危害性、放射性、有毒等）。
	
	
	

	二、

實驗室設計


	1.設計易於清潔。
	
	
	

	
	2.房間之紫外燈安裝需有互鎖開關或加示警語。
	
	
	

	
	3.所有架子因應需求均固定。
	
	
	

	
	4.實驗台面防水，能耐酸、鹼、有機溶劑及耐熱。
	
	
	

	
	5.提供足夠之照明。
	
	
	

	
	6.有足夠之儲存空間並適當使用。
	
	
	

	三、

氣體鋼瓶
	1.所有氣體鋼瓶均固定。
	
	
	

	
	2.備用氣體鋼瓶均套上安全帽
	
	
	

	
	3.窒息性氣體及有毒氣體之氣體鋼瓶置於通風良好之空間。
	
	
	

	
	4.沒有多餘或空之氣體鋼瓶。
	
	
	

	四、

化學品
	1.危害物品儲放在專用儲存櫃中。
	
	
	

	
	2.危害物紀錄購入及開封日期。
	
	
	

	
	3.化學品之間正確區隔。
	
	
	

	
	4.化學品不可放在地板上。
	
	
	

	
	5.化學品容器不可開口放置。
	
	
	

	
	6.所有溶液均正確加以標記。
	
	
	

	
	7.不可使用水銀溫度計。
	
	
	

	五、

冰箱∕冷凍櫃∕冷藏室
	1.不可存放人類食用之食物
	
	
	

	
	2.易燃物品置於防爆∕安全裝備中。
	
	
	

	
	3.致癌性、放射性及∕或生物危害性物質之包裝外有標籤及緊告標示。
	
	
	

	六、

電器設備
	1.插座接地，極性正確（註1）。
	
	
	

	
	2.儀器電線不可有磨損或損壞。 
	
	
	

	
	3.不可有超載之插座或接線板或延長線。
	
	
	

	七、

個人防護裝備
	1.實驗室內有洗眼設施。
	
	
	

	
	2.有安全淋浴設施。
	
	
	

	
	3.有個人防護裝備（手套、隔離衣、護目鏡等）。
	
	
	

	
	4.操作者正確著裝。
	
	
	

	
	5.不可將實驗外套、隔離衣、工作服、手套及其他個人防護衣穿離實驗室。
	
	
	

	八、

廢棄物處理
	1.廢棄物依規定處理。
	
	
	

	
	2.廢棄物隔離放置在正確之容器中。
	
	
	

	
	3.化學品廢棄物之容器標註名稱及日期並保持關閉。
	
	
	

	
	4.化學品廢棄物之容器適當處理並儲放。
	
	
	

	
	5.正確使用及處理盛放尖銳物之容器。
	
	
	

	
	6.地板上無垃圾。
	
	
	

	
	7.實驗室內張貼廢棄物處理程序（註2）。
	
	
	

	九、

可使用之職業健康全計畫
	1.危害資訊之交流(含實驗室內備有現行操作中感染性生物材料之病原體安全資料表)。
	
	
	

	
	2.呼吸保護(依實驗室屬性作保護)。
	
	
	

	
	3.甲醛-使用單位須依據勞工作業環境測定實施辦法第10條，每半年實施作業環境測定。
	
	
	

	十、

一般工程控制
	1.有洗手槽。
	
	
	

	
	2.沒有暴露機器之零件如滑輪、齒輪。
	
	
	

	
	3.實驗室工作台上之真空管路裝有過濾網及防洩閥（註1）。
	
	
	

	
	4.蒸餾水系統狀況良好。
	
	
	

	
	5.積極有效之蟲害控制計畫(配合院方消毒作業期程)。
	
	
	

	十一、

一般操作規範及程序
	1.人類食用食物儲存在實驗室外。
	
	
	

	
	2.微波爐上顯著標記“不得用於處理食品，僅供實驗使用＂。
	
	
	

	
	3.不可在實驗室內進食、飲水、抽煙或化妝。
	
	
	

	
	4.壓力玻璃容器封貼或加以防護（如使用真空氣閥）。
	
	
	

	
	5.有機械吸液裝置可供使用，禁止以口吸液。
	
	
	

	
	6.實驗室防護衣與日常服裝分開存放。
	
	
	

	
	7.定期盤點RG2以上微生物及生物毒性。日期：  年  月   日必填。
	
	
	

	
	8.每季於疾病管制署『實驗室生物安全管理資訊系統』維護更新。
	
	
	

	十二、

一般實驗室維護
	1.玻璃容器不可存放在地板上。
	
	
	

	
	2.明顯錯誤事故，要有檢討報告、改善措施。
	
	
	

	
	3.工作台面有抗污紙墊。
	
	
	

	
	4.破碎玻璃器皿以機械方法處理（掃帚及畚箕、鉗子等）。
	
	
	

	十三、

消防
	1.確保消防設施無障礙，可以順暢移動。
	
	
	

	
	2.牆壁、天花板、地板等不可有貫穿開口（註1）。
	
	
	

	
	3.線路或管道不可從門口穿過。
	
	
	

	
	4.不應在管道系統或燈固定架上存放物品。
	
	
	

	
	5.實驗室中不可儲存過量易燃物品。
	
	
	

	十四、

加熱式恒溫槽
	1.裝置有水位過低或過熱斷電保護。
	
	
	

	
	2.以不可燃材質製造。
	
	
	


註1：若有需求，請向工務室提出，院內分機：2121。

註2：請參閱院內「廢棄物貯存、清除及處理作業標準書」，可至本院總務室網頁下載http://140.116.58.174/G_1.asp。
                106.3.6更新日期
依據成大醫院103.9.22 第35次生安會第3次修訂





依據成大醫院 第28次生安會第2次修訂
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